# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ рулонных ЖАЛЮЗИ

***МОНТАЖ ШТОРЫ БЕЗ ВЕРХНЕГО КАРНИЗА***

1. *Выберите плоскость крепления шторы.*

 **К потолку К стене**

**Положение цепи управления**

1. *Разметьте местоположение кронштейнов на плоскости крепления и закрепите их.*

 **Правое управление Левое управление**

1. *Вставьте рулонную штору со стороны механизма на выступ в кронштейне.*

*4. Вставьте обратную сторону шторы в кронштейн с углублением.*

* 1. **Для трубы диаметром 23 мм в кронштейне с углублением имеется защелка (чтобы вставить штору - откройте защелку, поместите выступ на заглушке трубы в паз кронштейна, закройте защелку)**

 **4.2 Для трубы диаметром 29 мм :**

 **Заглушка трубы со стороны обратной механизму имеет подпружиненный штифт. Чтобы**

 **вставить штору в кронштейн вдавите штифт внутрь трубы и задвиньте в кронштейн.**

***МОНТАЖ ШТОРЫ С ВЕРХНИМ КАРНИЗОМ***

 **А. Выберите плоскость крепления карниза.**

 **В. Разметьте местоположение кронштейнов симметрично шторе и не более 5 см от края со стороны**

 **механизма (для крепления к стене закрепите стеновой кронштейн, затем к нему прикрепите**

 **потолочный клипс болтом и гайкой).**

****

 **С. Защелкните карниз на клипсе.**

 **D. Для монтажа на потолок используется только ПОТОЛОЧНЫЙ КЛИПС.**



**Внимание!** Нельзя полностью разматывать штору, для предотвращения отрыва ткани от трубы.

 (на трубе необходимо оставлять не менее одного витка ткани) Необходимо использовать

 ограничитель цепи управления!