**ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЖАЛЮЗИ**

1. **Проверьте, совпадают ли размеры изделия с заявленными.**
2. **Снимите валанс с карниза.**
3. **Разверните полотно жалюзи и при помощи**

 **4-х саморезов, входящих в комплект каждого**

 **изделия закрепите карниз, установив на планку**

 **механизма корректоры штапика (Левый и правый)**

 **Количество устанавливаемых корректоров и длина саморезов зависит**

 **от заявленной глубины штапика.**

1. **При необходимости закрепите карниз саморезом по центру.**
2. **Наметьте карандашом на верхней кромке нижнего штапика место крепления фиксатора троса, так чтобы направляющие лески были строго вертикальны и параллельны.**
3. **Фиксатор троса должен быть закреплен узлом, как показано на рис. 2 **

 **В намеченных местах просверлите отверстия 2.9 мм на глубину не**

 **менее 12 мм. При сверлении будьте аккуратны, не поцарапайте и не**

 **разбейте стекло.**

1. **Вставьте фиксатор троса вместе с леской в полученные отверстия. Если фиксаторы плохо держатся в штапике их можно вклеить клеем «супермомент».**
2. **Снимите на верхнем карнизе крышку для цепи (верхний выступ крышки закрывает входное отверстие для лески). Натяните лески, зафиксируйте натяжение крышкой для цепи. Оставьте 5-8 см лески (остальное отрежьте), уложите концы в специальные пазы.**
3. **Закройте карниз валансом.**
4. **Наденьте на валанс боковые крышки.**
5. **Разметьте на штапике (или раме) место положения фиксатора управляющей цепи. Закрепите фиксатор двумя саморезами 4\*20, входящими в комплект изделия.**

*Производитель оставляет за собой право на изменения комплектующих, не ухудшающие внешний вид и работу изделия.*